0.0 0.8 1.6 2.4 3.2 100 140 180 220 260 300 340

RMSDloop,NCαCO(loop,NCαCO) [Å]

Loop-environment contacts r = -0.11 (c)